Se trata de una traducción automática.

## Línea de comandos

Barra de herramientas / Icono:
Menú: Ver > Línea de comandos
Accesos directos: G, M
Comandos: gm

### Descripción

La línea de comandos de QCAD le permite iniciar comandos, introducir coordenadas o valores como distancias o radios.

### Introducción de coordenadas

Las coordenadas absolutas se introducirán en el formato "x,y"

40,5

Las coordenadas relativas se introducen en el formato "@x,y"

@10,6

Las coordenadas polares absolutas se introducen en el formato "distance<angle"

10<30

Las coordenadas polares relativas se introducen en el formato "@distancia<ángulo"

@10<45

Cuando se introducen coordenadas o valores, se pueden utilizar expresiones matemáticas para calcular una coordenada basada en valores conocidos. Por ejemplo, la coordenada 10,5 también se puede introducir como

5+5,30/6

### Calculadora

La línea de comandos también se puede utilizar como calculadora. Para ello, introduzca una expresión matemática precedida por un signo igual

=3+4
7

Las variables pueden utilizarse para almacenar valores

=a=5+6
11
=a/2
5.5

### Expresiones matemáticas

Las constantes matemáticas disponibles son:

PI, LN2, LN10, LOG2E, LOG10E, SQRT1_2, SQRT2

Las funciones matemáticas disponibles son:

abs, ceil, floor, exp, log, max, min, pow, sqrt, random, round, rad2deg, deg2rad, sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan, atan2, log10, log1p, log2, sign, cosh, sinh, tanh, acosh, asinh, atanh, expm1, hypot, cbrt, trunc

La mayoría de estas constantes y funciones son funciones estándar de ECMAScript (JavaScript) y están documentadas en línea. En el ECMAScript estándar, estas funciones forman parte de la clase de matemáticas, por lo que la función abs tendría que escribirse como Math.abs. En la línea de comandos de QCAD, puede dejar de lado la parte de Matemáticas. Funciones trigonométricas (sin, cos, tan, asin, acos, atan, atan2) aceptar o devolver ángulos en grados. Si prefiere las versiones en radián de estas funciones, utilice en su lugar las funciones matemáticas originales .

Las funciones rad2deg y deg2rad pueden utilizarse para convertir ángulos entre radián y grados.