## Ausgerichtet

Werkzeugleiste / Icon:
Menü: Bemassung > Ausgerichtet
Tastenkürzel: D, A
Befehle: dimaligned | da

### Beschreibung

Erstellt eine ausgerichtete Bemassung. Ausgerichtete Bemassungen beschriften normalerweise die Länge einer existierenden Linie oder Kante. Die Bemassungslinie ist immer parallel zur Verbindungslinie der beiden gewählten Punkte 1. und 2.:

### Verwendung

1. Bestimmen Sie den Endpunkt der ersten Hilfslinie mit der Maus oder geben Sie eine Koordinate in die Kommandozeile ein.
2. Bestimmen Sie den Endpunkt der zweiten Hilfslinie.
3. Bestimmen Sie die Position der Bemassungslinie.