Dieses Kommando fügt eine Zeichnung von einer Datei in die aktuelle Zeichnung ein.
Alle Layer der importierten Zeichnung werden ebenfalls eingefügt. Existierende Layer können überschrieben werden falls erwünscht (Option "Layer überschreiben" in der Optionenwerkzeugleiste).
Blockreferenzen der importierten Zeichnung werden zusammen mit der dazugehörigen Blockdefinition eingefügt. Bestehende Blöcke können überschrieben werden wenn erwünscht (Option "Blöcke überschreiben" in der Optionenwerkzeugleiste).
Die Optionenwerkzeugleiste offeriert zusätzlich Werkzeuge zum Skalieren, Rotieren oder Spiegeln der eingefügten Zeichnung.