Dette er en automatisk oversættelse.

## Chamfer / Skråkant

Værktøjslinje/ikon:
Menu: Modificere > Chamfer / Skråkant
Genvej: C, H
Kommandoer: bevel | chamfer | ch

### Beskrivelse

Skråt hjørne, der er formet af to enheder. Eventuelt kan hjørneenhederne i hjørnet automatisk beskæres, så de passer til den nye form

### Anvendelse

1. Indtast geometrien for facetten i værktøjslinjen for indstillinger. "Distance 1" er den afstand, som facadelinjen skal have fra det (imaginære) skæringspunkt mellem de to kanter (10 i det viste eksempel). "Distance 2" er den samme afstand for den anden kant (20 i det viste eksempel).
2. Marker "Trim", hvis du ønsker at trimme enhederne automatisk. Hvis indstillingen er deaktiveret, forbliver de to entiteter urørte.
3. Vælg den første kantentitet (en linje eller en bue).
4. Vælg den anden enhed.