1. Po uruchomieniu narzędzia zostanie wyświetlone okno dialogowe tekstu, w którym można wybrać czcionkę i wprowadzić tekst, który ma zostać utworzony.
2. Wybierz nazwę czcionki, wysokość tekstu i atrybuty tekstu początkowego w górnym lewym obszarze okna dialogowego. Czcionki CAD składające się z linii i łuków są wymienione na górze listy czcionek, czcionki TrueType są wymienione poniżej. W polu "Wysokość" wprowadź wysokość tekstu w jednostce rysunku. Aby wybrać normalny odstęp linii, wprowadź współczynnik odstępu linii lub "1". Odstępy między wierszami można zwiększyć lub zmniejszyć, wprowadzając alternatywną wartość . Wprowadzona wartość jest współczynnikiem względem wartości domyślnej (1.0).
3. Wprowadź kąt obrotu tekstu. Zwykłe teksty poziome mają kąt 0 stopni, a teksty można odczytywać z prawej strony pod kątem 90 stopni.
4. Wybierz wyrównanie tekstu.
5. Zaznacz pole wyboru "Simple Text" (Prosty tekst), aby utworzyć tekst jednowierszowy bez zaawansowanego formatowania.
6. Wprowadź tekst, który chcesz utworzyć, w dużym polu tekstowym. Możesz użyć różnych narzędzi nad oknem do dalszego formatowania wprowadzonego tekstu lub wklejania tekstu z schowka. Przyciskiem ¬ można szybko wstawić symbole lub wybrać znak Unicode ("Inne..."). Należy pamiętać, że wybrana czcionka może nie zawierać znaków `, które wstawiasz. W takim przypadku znaki nie będą wyświetlane w __ rysunku.
7. Kliknij "OK", aby opuścić okno dialogowe tekstu.
8. Użyj myszy, aby określić lokalizację tekstu lub wprowadź współrzędne w wierszu poleceń.
9. Często użytkownicy muszą tworzyć wiele podobnych tekstów. Z tego powodu narzędzie tekstowe nie kończy się po utworzeniu pierwszego elementu tekstu. Na pasku narzędzi opcji można zmienić tekst i kąt nachylenia tekstu oraz utworzyć inne teksty z podobnymi ustawieniami.
10. Kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij Ucieknij, aby zatrzymać narzędzie tekstowe.