## C コピー

ツールバー / アイコン:
メニュー: E 編集 > C コピー
ショートカット: Ctrl+C (マック: ⌘C) | C, P
コマンド: copy | cp

### 説明

QCADは、他のアプリケーションと同様、ある図面から別の図面にエンティティをコピーする1セットのツールを提供します。

### 使用方法

1. クリップボードにコピーしたいエンティティの選択を準備するために選択ツールをクリックします。
2. コピー・ツールを選んでください。

QCADの標準コピー・ツールは他のアプリケーションのコピー・ツールのように機能します。
それは、選択のために基準点を選ぶことはできませんが、その代り、選択の中心と基準点を自動的に計算します。
正確に定義された位置にエンティティを置きたい場合、これは必ずしも望ましいとは限りません。
この場合は、QCADの選択肢として「基準点を指定してコピー」が存在します。

コピー後、選択したものはQCAD内部クリップボード上にあり、同じインスタンスのQCADで開かれる同じあるいは異なる図面へ貼ることができます。
QCADアプリケーションを閉じれば、クリップボードの内容が失われることに注意してください。
QCADクリップボードはQCAD自体によってのみアクセスすることができます。
コピー・アンド・ペーストによって他のアプリケーションで描画エンティティを交換することはできません。
この場合QCADのエクスポート／インポート機能を使用してください。