v2.0.0
arch_freertos.h
1/*
2 * Copyright (c) 2022 Raspberry Pi (Trading) Ltd.
3 *
4 * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
5 */
6
7#ifndef _PICO_CYW43_ARCH_ARCH_FREERTOS_H
8#define _PICO_CYW43_ARCH_ARCH_FREERTOS_H
9
10// PICO_CONFIG: CYW43_TASK_STACK_SIZE, Stack size for the CYW43 FreeRTOS task in 4-byte words, type=int, default=1024, group=pico_cyw43_arch
11#ifndef CYW43_TASK_STACK_SIZE
12#define CYW43_TASK_STACK_SIZE 1024
13#endif
14
15// PICO_CONFIG: CYW43_TASK_PRIORITY, Priority for the CYW43 FreeRTOS task, type=int, default=tskIDLE_PRIORITY + 4, group=pico_cyw43_arch
16#ifndef CYW43_TASK_PRIORITY
17#define CYW43_TASK_PRIORITY (tskIDLE_PRIORITY + 4)
18#endif
19
20#endif