v2.0.0
malloc.h
Go to the documentation of this file.
1/*
2 * Copyright (c) 2020 Raspberry Pi (Trading) Ltd.
3 *
4 * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
5 */
6
7#ifndef _PICO_MALLOC_H
8#define _PICO_MALLOC_H
9
18// PICO_CONFIG: PICO_USE_MALLOC_MUTEX, Whether to protect malloc etc with a mutex, type=bool, default=1 with pico_multicore, 0 otherwise, group=pico_malloc
19#if LIB_PICO_MULTICORE && !defined(PICO_USE_MALLOC_MUTEX)
20#define PICO_USE_MALLOC_MUTEX 1
21#endif
22
23// PICO_CONFIG: PICO_MALLOC_PANIC, Enable/disable panic when an allocation failure occurs, type=bool, default=1, group=pico_malloc
24#ifndef PICO_MALLOC_PANIC
25#define PICO_MALLOC_PANIC 1
26#endif
27
28// PICO_CONFIG: PICO_DEBUG_MALLOC, Enable/disable debug printf from malloc, type=bool, default=0, group=pico_malloc
29#ifndef PICO_DEBUG_MALLOC
30#define PICO_DEBUG_MALLOC 0
31#endif
32
33// PICO_CONFIG: PICO_DEBUG_MALLOC_LOW_WATER, Define the lower bound for allocation addresses to be printed by PICO_DEBUG_MALLOC, min=0, default=0, group=pico_malloc
34#ifndef PICO_DEBUG_MALLOC_LOW_WATER
35#define PICO_DEBUG_MALLOC_LOW_WATER 0
36#endif
37
38#endif