关于印刷平面设计问题 - 专业设计制作会员卡,PVC卡片,智能IC卡,设计制作智能卡等.销售会员消费积分,会员卡制作定制热线：13436596536

网站首页收藏 留言
13436596536
24小时热线：13436596536

能卡,IC卡,会员卡,PVC卡,卡片制作,会员卡管理软件,会员卡系统,会员卡设计

快速导航
Quick

- 企业新闻
- 社会新闻
- 制作工艺
- 常见问题
- 成功案例

联系我们

- 联系人：霍文霞
- 手 机：13436596536
- 电 话：010-58490925
- 传 真：010-63834645
- Q Q：

最新新闻

- 防伪标签成功案例展示成功…
- 防伪标签成功案例展示成功…
- 环保型BOPS 食品包装盒将…
- 打造绿色包装产业 走可持…
- 时代发展需将包装印刷嵌入…
- 白酒包装的理性回归
- 中秋月饼包装盒大量上市

新闻详细信息
当前位置：首页 - 新闻动态 - 制作工艺

### 关于印刷平面设计问题

发布时间：2011.09.11 新闻来源：诚瑞成（北京）科技发展有限公司 浏览次数：

初学者经常会出现忘记加出血线；在填加黑色时，往往用四色黑，那样黑色印出来，小字会重影；拼大版时版心过大，容易忽略角线给印刷裁切带来不便，忘记模式转（RGB转CMYK）、图像精度不够，出现乱码等。虽然这是初学者易犯的错误，但对于有经验的设计师来说也应注意。

（一）设计制作检查

1、文字校对；

2、版面尺寸设置；

3、页面上各元素前后层次关系对否；

4、图像分辨率设置是否合理；

5、EPS图是否正确加网；

6、汉字是否做过heavy处理；

7、叠在底图上的黑色文字、线条及色块是否做了套印处理；

8、色块相接处是否做了扩缩；

9、文字与色块套印是否有必要做扩字缩底处理；

10、分色版中是否有专色。

（二）输出检查

1、线设定正确与否（包括无素信息、半色调加网、打印和RIP的设置） ；

2、阴、阳片药膜面正反设定正确与否；

3、裁切线及折标设定与否；

4、打印机类型和页面尺寸及方向的设定正确与否。

（三）菲林片检查

1、软片网点密度如何；

2、网点锐利否以及信息对否；

3、线条特性如何；

4、分色版上颜色名对否；

5、软片是否平整、干净、无明显折痕、划痕及污迹是否有不规则线或网出现。

（四）打样检查

1、成品版式及尺寸是否符合要求；

2、色彩正确与否；

3、折手对否。

（五）“组版十查”口诀

一查图形，二查字，三查位置，四查序；

五查颜色，六查网，七查尺寸，八规矩；

九查周边无差错，十查格式要仔细；

保证质量最重要，问题解决组版里。

【字体：大 中 小】 【 打印本页 】 【 关闭窗口 】