> * 原文地址：[Raspberry Pi’s Ninth Birthday: 9 Things You Might Not Know](https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-9th-birthday)
> * 原文作者：[Avram Piltch](https://www.tomshardware.com/author/avram-piltch)
> * 译文出自：[掘金翻译计划](https://github.com/xitu/gold-miner)
> * 本文永久链接：[https://github.com/xitu/gold-miner/blob/master/article/2021/raspberry-pi’s-ninth-birthday-9-things-you-might-not-know.md](https://github.com/xitu/gold-miner/blob/master/article/2021/raspberry-pi’s-ninth-birthday-9-things-you-might-not-know.md)
> * 译者：[霜羽 Hoarfroster](https://github.com/PassionPenguin)
> * 校对者：[husiyu](https://github.com/husiyu)，[Chorer](https://github.com/Chorer)

# Raspberry Pi 九岁啦：你可能不知道的 9 件事 

> Rasp Pi 最初发布于 2012 年 2 月 29 日

![图源 Shutterstock](https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/6ZQFRzwTBSXoWUpD5qY6oD-1024-80.jpg)

Raspberry Pi（树莓派 ）是世界上最受欢迎和最具创新的计算机系列之一，于 2012 年 2 月 29 日正式推出。九年来，一共售出了 3,800 万台树莓派。它们为庞大的制造商、学生和企业群体提供了动力。这最初只是一个小项目，旨在促进剑桥大学的计算机科学教育，但现在已经流行于全球。

每个真正的技术爱好者都应该拥有至少一台树莓派，或者，你也可以像我一样，拥有 30 台树莓派。我们可以将其用作轻型 PC、[复古街机](https://www.tomshardware.com/how-to/install-retropie-raspberry-pi-4)，或为各种项目提供动力，从 [家庭安全摄像头](https://www.tomshardware.com/how-to/raspberry-pi-security-camera) 到 [井字游戏机器人](https://www.tomshardware.com/news/this-raspberry-pi-robot-plays-tic-tac-toe-so-you-never-play-alone)、[自动运送垃圾的运输机器人](https://www.tomshardware.com/news/clean-your-room-with-this-raspberry-pi-trash-delivery-bot) 或是[流媒体服务器](https://www.tomshardware.com/how-to/raspberry-pi-plex-ubuntu)。

不如我们借此机会介绍有关树莓派的 9 个小知识，以庆祝树莓派的九岁生日吧！

## 1. 树莓派的最初销售目标仅为 1,000 台

树莓派最初是为解决一个非常局限的问题而开发的：剑桥大学申请计算机科学系的人数正在减少 —— 申请简历的数量从每年 600 个减少到每年 250 个。负责教学及招生工作的埃本·厄普顿（Eben Upton）担心没有足够的孩子对计算机感兴趣，于是，为了吸引更多能力更好的学生，厄普顿为一小部分英国孩子提供了一个低成本、易修改的计算机（从而培养他们对计算机的兴趣）。

他在 [2019 年的采访中](https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-founder-interview,38585.html)告诉我们：“我们正在设计的东西，在商业领域围绕着这样的想法，即如果你可以生产 1000 台树莓派，并交付到合适的 1000 个孩子的手中，你就可以解决问题。”

在人们对该项目的兴趣激增之后，厄普顿和他的团队决定他们要生产 1000 多台树莓派，目标受众从英国的儿童扩展到了所有国家、地区的所有年龄段的人群。

## 2. 至少有 21 种不同模型的树莓派

![图源 Shutterstock](https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/XHXfSH8nZXpXphx6XVUo6j-970-80.jpg)

自 2012 年推出以来，树莓派基金会已经发布了 20 种其他的型号。而如果算上树莓派 4B 的 4 种 RAM 容量和树莓派计算模块 4 的 32 种型号（不同的 RAM 和存储容量，以及是否有 Wi-Fi），那么一共就有 52 种型号。

最初的树莓派 B 型只拥有 256MB 的 RAM 和一个单核 700MHz 处理器，而当前的主流型号树莓派 4B 则具有高达 8GB 的 RAM，四核 1.5GHz 的 CPU 和 USB 3.0 的端口。

| 模型| 发行年份 | 中央处理器 | 内存 |
| --- | --- | --- | --- |
| 树莓派 1B | 2012 年 | 700 MHz Broadcom BCM2835（1 核） | 256MB |
| 树莓派 1A | 2013 年 | 700 MHz Broadcom BCM2835（1 核） | 256MB |
| 树莓派 1A+ | 2014 年 | 700 MHz Broadcom BCM2835（1 核） | 512MB |
| 树莓派 1B+ | 2014 年 | 700 MHz Broadcom BCM2835（1 核）| 512MB |
| 计算模块 1 | 2014 年 | 700 MHz Broadcom BCM2835（1 核） | 512MB |
| 树莓派 2B | 2015 年 | 900 MHz Broadcom BCM2836（4 核） | 1GB |
| 树莓派 Zero 1.2 | 2015 年 | 1 GHz Broadcom BCM2835（1 核） | 512MB |
| 树莓派 2B v1.2 | 2016 年 | 1 GHz Broadcom BCM2835（1 核） | 512MB |
| 树莓派 3B | 2016 年 | 1.2 GHz Broadcom BCM2837（4 核） | 1GB |
| 树莓派 Zero 1.3 | 2016 年 | 1 GHz Broadcom BCM2835（1 核） | 512MB |
| 树莓派 Zero W | 2017 年 | 1 GHz Broadcom BCM2835（1 核） | 512MB |
| 计算模块 3 | 2017 年 | 1.2 GHz Broadcom BCM2837（4 核） | 1GB |
| 计算模块 3 精简版 | 2017 年 | 1.2 GHz Broadcom BCM2837（4 核） | 1GB |
| 树莓派 3B+ | 2018 年 | 1.2 GHz Broadcom BCM2837（4 核） | 1GB |
| 计算模块 3+ | 2019 年 | 1.2 GHz Broadcom BCM2837B0（4 核） | 1GB |
| 计算模块 3+ Lite | 2019 年 | 1.2 GHz Broadcom BCM2837B0（4 核） | 1GB |
| 树莓派 4B | 2019 年 | 1.5 GHz Broadcom BCM2711 | 1/2/4 / 8GB（2020） |
| 计算模块 4 | 2020 年 | 1.5 GHz Broadcom BCM2711 | 1/2/4 / 8GB |
| 树莓派 400 | 2020 年 | 1.8 GHz Broadcom BCM2711 | 4GB |
| 树莓派 Pico | 2021 年 | 133 MHz RP2040 | 264K |

[树莓派 400](https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-400-review-faster-cpu-new-layout-better-thermals) 于 2020 年末推出，是树莓派发行的第一台独立计算机。尽管 CPU 是 1.8GHz 而不是 1.5GHz，但树莓派 400 取代了裸板，成了一个内部集成了与树莓派 4 一样的系统的键盘。它可以单独被购买，也可以与鼠标、电源、电缆和官方指南配套使用。

树莓派 Pico 是一种完全不同的树莓派变种。它是一种微控制器板，而与传统的树莓派相比，它更像是 Arduino（更多内容见下文）。

## 3. 树莓派 Pico 翻开了树莓派历史的新篇章

![图源 汤姆的硬件](https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/DvmyRVRnKSQdcvLbKjddNP-970-80.jpg)

[树莓派 Pico](https://www.tomshardware.com/news/raspberry-pi-pico-tutorials-pinout-everything-you-need-to-know) 于 2021 年 1 月发布，是该公司的首款微控制器，也标志着其首款定制芯片 RP2040 CPU 的首次亮相。以前的每个树莓派都是一台可以启动到通常为 Linux 的操作系统的功能齐全的计算机，而售价 4 美元的 Pico 则属于与 Arduino 相同的种类。Pico 非常适合用于控制电动机、灯光和传感器，并会在打开电源后立即运行程序，而无需等待启动，也无需担心在不安全关闭的情况下拔下插头会丢失数据的问题。

Pico 具有三个内置的 ADC（模数转换器），这是其他树莓派型号所不具备的。这些转换器让我们可以直接连接至模拟设备，例如操纵杆、电位计和距离传感器。请参阅我们有关[树莓派 Pico 与 Arduino](https://www.tomshardware.com/features/raspberry-pi-pico-vs-arduino) 的文章，以及[哪款树莓派最适合你](https://www.tomshardware.com/how-to/raspberry-pi-buying-guide)，以获取 Pico、Arduino 和其他树莓派之间更详细的比较。

Pico 的 RP2040 芯片比板子本身具有更大的升级。这款 133MHz 双核 Cortex M0+ CPU 是由树莓派基金会设计的，并授权给了其他的供应商，例如 Pimoroni 和 Adafruit。他们自己构建了由 RP2040 驱动的微控制器的整个生态系统。甚至 Arduino 也参与其中，发布了 Arduino Nano RP2040 Connect，它将具有内置的 Wi-Fi 和蓝牙功能。

## 4. 最畅销的树莓派是……

![图源 Shutterstock](https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/2UNMCmHhhnSk9jfp36UXMZ-970-80.jpg.webp)

树莓派 3B 是有史以来最畅销的机型，目前已累计售出 1320 万台。在各种树莓派 4B RAM 容量中，4GB 型号的销量量大约是 8GB 和 2GB SKU 的两倍。

Pico 仅在市场上销售了几周，但已经售出了 25 万台，还有 75 万台处于延迟交付状态。2020 年是树莓派销量最高的一年，一共售出了 710 万台树莓派机器。

## 5. 树莓派有 20 多个操作系统

树莓派 OS 是 Debian 的定制版本，是树莓派的官方操作系统，但到目前为止，它并不是唯一的选择。从适用于树莓派的 Ubuntu 和 FreeBSD Linux 版本到非官方的 Android 和 ChromeOS，我们可以使用大量不同的操作系统。最有趣的一些系统包括：

* **[LibreELEC](https://libreelec.tv/downloads_new/)**：运行 Kodi 开源媒体软件的轻量级操作系统。
* **[RISC OS](https://www.riscosopen.org/content/downloads/raspberry-pi)**：此独特的操作系统专为 ARM 芯片而设计，声称有比 Linux 更快的运行速度。
* **[Chromium OS](https://github.com/FydeOS/chromium_os-raspberry_pi)**：将我们的树莓派变成 Chrome Box。
* **Windows 10**：是的！我们可以[在树莓派 4 上安装 Windows 10](https://www.tomshardware.com/how-to/install-windows-10-raspberry-pi)（需要一些技巧），但是它实在是太慢了，我觉得你可能不想继续让它运行 Windows 10。
* **Lakka**：此操作系统专为复古游戏而设计，预装了一系列的模拟器。

## 6. 有两个树莓派在天上飞

国际空间站有两个 [Astro Pis](https://www.raspberrypi.org/education/programmes/astro-pi/)，一种经过特别改良的树莓派 B+ 型号。这两个机器经过了“空间改造”（以适应太空环境），并配备了官方的树莓派 Sense HAT 传感器附加板。欧洲航天局举办定期竞赛，孩子们可以提交代码并在这些设备上运行。

尽管 Pis 是较旧的型号，但他们最近进行了存储升级，Astro Pi 项目[向国际空间站发送了 256GB 的 microSD 卡](https://twitter.com/astro_pi/status/1365315688034799622)以替换其正在使用的 32GB 卡。

## 7. 树莓派基金会希望产品永远存在

即使树莓派 B+、树莓派 2、树莓派 3B 和其他的一些型号已经过时了，树莓派基金会仍会继续积极进行制造和销售。该组织不愿接受报废（EOL，End-of-Life）产品，因为有些工业客户仍然会需要使用这些机器，而不在乎它是否过时。

厄普顿在 2019 年告诉我们："将产品停产就是意味着它的死亡。我们目前仅停产了 5 种产品。"他还说，树莓派停产的仅有的 5 种型号包括树莓派 1A 和树莓派 1B，因为树莓派 1A+ 和 B+ 是更好的替代品。”

即使在树莓派 4B（2GB）的价格降至 35 美元之后，仍然可以用原来的价格购入 1GB 型号，因为某些客户可能仍希望将其作为即插即用的替代产品。

## 8. 相对于通货膨胀，树莓派的价格反而有所下降

最初的树莓派在 2012 年的价格为 35 美元，与今天树莓派 4B（2GB）的价格相同。但是，如果考虑通货膨胀，2012 年的 35 美元实际上相当于今天的 39.88 美元。以相同的价格，你将获得：

* 快 40 倍的处理器（1.5GHz 四核 vs 700 MHz 单核 ）
* 原来 RAM 容量的 8 次方倍（256GB vs 2GB）
* 有了 Wi-Fi
* 双监视器输出 vs 单 HDMI 输出
* USB 3.0 端口 vs 只支持 USB 2

如果说 35 美元仍然挺贵的，那么还有便宜些的树莓派型号供你选择。树莓派 Zero 仅售 5 美元，而树莓派 Pico 微控制器板仅售 4 美元。

## 9. 每年都有一场树莓派竞赛

是的，我们可以参与树莓派竞赛。[树莓派竞赛（Pi Wars）](https://piwars.org/)是一年一度的机器人竞赛。在这个比赛中，我们必须使用树莓派来完成所有装备的构建。参与树莓派竞赛的团队需要在各种挑战中相互竞争，例如导航障碍物路线、弹出气球和导航迷宫。

在树莓派竞赛中，既有人力驱动的挑战，也有自动化的挑战。下一场树莓派大战将于 2021 年的 7 月举行。

> 如果发现译文存在错误或其他需要改进的地方，欢迎到 [掘金翻译计划]([https://github.com/xitu/gold-miner](https://github.com/xitu/gold-miner)) 对译文进行修改并 PR，也可获得相应奖励积分。文章开头的 **本文永久链接** 即为本文在 GitHub 上的 MarkDown 链接。

---

> [掘金翻译计划]([https://github.com/xitu/gold-miner](https://github.com/xitu/gold-miner)) 是一个翻译优质互联网技术文章的社区，文章来源为 [掘金]([https://juejin.im](https://juejin.im/)) 上的英文分享文章。内容覆盖 [Android]([https://github.com/xitu/gold-miner#android](https://github.com/xitu/gold-miner#android))、[iOS]([https://github.com/xitu/gold-miner#ios](https://github.com/xitu/gold-miner#ios))、[前端]([https://github.com/xitu/gold-miner#](https://github.com/xitu/gold-miner#)前端)、[后端]([https://github.com/xitu/gold-miner#](https://github.com/xitu/gold-miner#)后端)、[区块链]([https://github.com/xitu/gold-miner#](https://github.com/xitu/gold-miner#)区块链)、[产品]([https://github.com/xitu/gold-miner#](https://github.com/xitu/gold-miner#)产品)、[设计]([https://github.com/xitu/gold-miner#](https://github.com/xitu/gold-miner#)设计)、[人工智能]([https://github.com/xitu/gold-miner#](https://github.com/xitu/gold-miner#)人工智能)等领域，想要查看更多优质译文请持续关注 [掘金翻译计划]([https://github.com/xitu/gold-miner](https://github.com/xitu/gold-miner))、[官方微博]([http://weibo.com/juejinfanyi](http://weibo.com/juejinfanyi))、[知乎专栏]([https://zhuanlan.zhihu.com/juejinfanyi](https://zhuanlan.zhihu.com/juejinfanyi))。
