# V0.1.7

:::{note}
本文作者：龙进 <longjin@DragonOS.org>


2023年4月24日
:::

## 贡献者名单

DragonOS V0.1.7版本由以下小伙伴贡献代码：

- 龙进 <longjin@DragonOS.org>
- 关锦权 <guanjinquan@DragonOS.org>
- 黄厅 <huangting@DragonOS.org>
- 侯嘉滢 <houjiaying@DragonOS.org>
- 吴宇健 <wuyujian@DragonOS.org>
- 苏琎韬 <sujintao@DragonOS.org>
- 周瀚杰 <zhouhanjie@DragonOS.org>
- HoshuChiu <129569557+HoshuChiu@users.noreply.github.com>
- Bullet <93781792+GP-Bullet@users.noreply.github.com>

## 赞助者名单

感谢以下同学的赞赏，我们将不断努力！

- 万晓兰
- David Wen
- [Seele.Clover](https://github.com/seeleclover)
- [FindWangHao](https://github.com/FindWangHao)
- [ferchiel](https://github.com/ferchiel)
- 叶锦毅
- 林
- Albert
- [TerryLeeSCUT · GitHub](https://github.com/TerryLeeSCUT)
- slientbard
- 悟
- 匿名热心人士

## 更新内容-内核

- scheduler: 修改CFSqueue从Vec变成红黑树 (#229)
- new: lazy_init (#230) (#236)
- pci: pci重构+pcie支持 (#235)
- net: 增加网络子系统，且能在用户态进行编程 (#237) (#247)
- mm: 调整brk系统调用，使得参数、返回值与Linux一致 (#238)
- 修改errno,使其与relibc的保持一致 (#234)
- pci: 修复ecam无法获取MCFG table的问题 (#241)
- libs: DowncastArc and its docs (#244)
- softirq: 增加定时器和软中断文档，修改了softirq面向c的接口 (#245)
- spinlock: 修复spinlock忘记恢复rflags的问题 (#247)
- waitqueue: 增加wakeup_all和sleep_without_schedule的功能 (#247)(#253)
- filesystem: 把PollStatus结构体改为使用bitflags库来实现 (#247)
- filesystem: 增加iovec的支持(暴力实现) (#247)
- filesystem: 新增SysFS (#250) (#254)
- driver: 根据sysfs,完善设备驱动模型 (#254)
- pipe: 匿名管道重构 (#253)
- irq: 新增IrqArch抽象。以及IrqFlagsGuard。以简化关中断-恢复中断的过程 (#253)


## 更新内容-用户环境

### 新增仓库

- 新增子项目：[dsc](https://github.com/DragonOS-Community/dsc.git)
- 新增子项目：[DADK](https://github.com/DragonOS-Community/DADK.git) DragonOS Application Development Kit

### [DragonOS-relibc](https://github.com/DragonOS-Community/relibc.git)

- Add sys_dup and sys_dup2 support (#2)
- 添加原本的libc的内存分配器，修复对齐问题。 (#6) (#7)
- 配置网络相关的系统调用 (#8)
- 修复由于DragonOS不支持TLS(thread local storage)导致errno变量无法正常工作的问题. (#8)

## 更新内容-其他

- build: 修复Issue#220；vnc的端口号恢复5900 (#243)
- bootstrap: 解决使用zsh在构建DragonOS时，无法直接使用一键初始化脚本进行安装的问题 (#252)

## 更新内容-软件移植

无

## 源码、发布版镜像下载

&emsp;&emsp;您可以通过以下方式获得源代码:

### 通过Git获取

- 您可以访问[https://github.com/DragonOS-Community/DragonOS/releases](https://github.com/DragonOS-Community/DragonOS/releases)下载发布版的代码，以及编译好的，可运行的磁盘镜像。
- 我们在gitee上也有镜像仓库可供下载：[https://gitee.com/DragonOS/DragonOS](https://gitee.com/DragonOS/DragonOS)

### 通过DragonOS软件镜像站获取

&emsp;&emsp;为解决国内访问GitHub慢、不稳定的问题，同时为了方便开发者们下载DragonOS的每个版本的代码，我们特意搭建了镜像站，您可以通过以下地址访问镜像站：

&emsp;&emsp;您可以通过镜像站获取到DragonOS的代码压缩包，以及编译好的可运行的磁盘镜像。

- [https://mirrors.DragonOS.org](https://mirrors.DragonOS.org)
- [https://mirrors.DragonOS.org.cn](https://mirrors.DragonOS.org.cn)
- 国内镜像加速： [https://mirrors.ringotek.cn/] (https://mirrors.ringotek.cn/)

## 开放源代码声明


:::{note}
为促进DragonOS项目的健康发展，DragonOS以GPLv2开源协议进行发布。所有能获得到DragonOS源代码以及相应的软件制品（包括但不限于二进制副本、文档）的人，都能享有我们通过GPLv2协议授予您的权利，同时您也需要遵守协议中规定的义务。

这是一个相当严格的，保护开源软件健康发展，不被侵占的协议。

对于大部分的善意的人们而言，您不会违反我们的开源协议。

我们鼓励DragonOS的自由传播、推广，但是请确保所有行为没有侵犯他人的合法权益，也没有违反GPLv2协议。

请特别注意，对于违反开源协议的，尤其是**商业闭源使用以及任何剽窃、学术不端行为将会受到严肃的追责**。（这是最容易违反我们的开源协议的场景）。

并且，请注意，按照GPLv2协议的要求，基于DragonOS修改或二次开发的软件，必须同样采用GPLv2协议开源，并标明其基于DragonOS进行了修改。亦需保证这些修改版本的用户能方便的获取到DragonOS的原始版本。

您必须使得DragonOS的开发者们，能够以同样的方式，从公开渠道获取到您二次开发的版本的源代码，否则您将违反GPLv2协议。

关于协议详细内容，还敬请您请阅读项目根目录下的**LICENSE**文件。请注意，按照GPLv2协议的要求，**只有英文原版才具有法律效力**。任何翻译版本都仅供参考。
:::

### 开源软件使用情况

&emsp;&emsp;DragonOS在开发的过程中，参考了一些开源项目的设计，或者引入了他们的部分代码，亦或是受到了他们的启发。现将他们列在下面。我们对这些开源项目的贡献者们致以最衷心的感谢！

格式：<项目名> - <链接> - <开源协议>

- Linux - 	https://git.kernel.org/ - GPLv2
- skiftOS - https://github.com/skiftOS/skift - MIT
- FYSOS - https://github.com/fysnet/FYSOS - [FYSOS' License](https://github.com/fysnet/FYSOS/blob/9a8968e3d6600de34539c028c843f4c06d134039/license.txt)
- LemonOS - https://github.com/LemonOSProject/LemonOS.git - BSD 2-Clause License
- LZ4 - https://github.com/lz4/lz4 - BSD 2-Clause license
- SerenityOS - https://github.com/SerenityOS/serenity.git - BSD 2-Clause license
- MINE - 《一个64位操作系统的设计与实现》田宇; 人民邮电出版社
- chcore - 《现代操作系统：设计与实现》陈海波，夏虞斌; 机械工业出版社
- SimpleKernel - https://github.com/Simple-XX/SimpleKernel - MIT
- rcore-fs - https://github.com/rcore-os/rcore-fs.git - MIT
- redox - https://gitlab.redox-os.org/redox-os/redox - MIT

## 当前版本的所有提交记录

```text
commit e0de0fd6a52199753a3127cfbb5d12f0a1555aae
Author: TingHuang <92705854+TingSHub@users.noreply.github.com>
Date:   Sun Apr 23 22:55:57 2023 +0800

    根据sysfs完善设备驱动模型 & 添加sysfs官方文档 (#254)
    
    * 根据sysfs完善设备驱动模型
    
    * 添加sysfs官方文档

commit f678331a3315b7847f08ab32b42d5bf49a9f3a6a
Author: hanjiezhou <zhouhanjie@dragonos.org>
Date:   Sun Apr 23 21:05:10 2023 +0800

    匿名管道重构&增加IrqArch trait以及IrqFlags及其守卫 (#253)
    
    * 实现匿名管道
    
    * 增加IrqArch trait以及IrqFlags及其守卫
    
    ---------
    
    Co-authored-by: longjin <longjin@RinGoTek.cn>

commit 8a1e95abb5e4df5e872bb452efc26c9e9631157d
Author: Bullet <93781792+GP-Bullet@users.noreply.github.com>
Date:   Fri Apr 21 23:36:54 2023 +0800

    解决使用zsh在构建DragonOS时，无法直接使用一键初始化脚本进行安装的问题  (#252)

commit dd9f1fc1a42406461e6f0d38cce1e56e22a1a15f
Author: TingHuang <92705854+TingSHub@users.noreply.github.com>
Date:   Fri Apr 21 16:03:42 2023 +0800

    新增SysFS (#250)
    
    * 添加sysfs
    
    * 注册sysfs
    
    * 添加sysfs相关
    
    * 添加rust-anlyzer辅助配置
    
    * 将设备与sysfs相关联
    
    * 添加单独的文件管理sysfs下的文件夹

commit cde5492f725681ed89abe1e6eb088e05d943d793
Author: login <longjin@DragonOS.org>
Date:   Wed Apr 19 18:05:02 2023 +0800

    新增网络socket的系统调用接口 (#247)
    
    1.修复spinlock忘记恢复rflags的问题
    2.WaitQueue增加wakeup_all的功能
    3.完善tcp,udp,raw socket
    4.把PollStatus结构体改为使用bitflags
    5.新增iovec结构体
    6.完成网络的系统调用
    7.在bootstrap里面添加dnsmasq bridge-utils iptables
    
    ---------
    
    Co-authored-by: guanjinquan <1666320330@qq.com>

commit 8fd71f277271ae68e648f290c67f187b030feae0
Author: houmkh <1119644616@qq.com>
Date:   Mon Apr 17 17:17:06 2023 +0800

    增加定时器和软中断文档，修改了softirq面向c的接口 (#245)
    
    * 增加定时器和软中断文档
    
    * 修改softirq对c的接口和文档
    
    * 修改文档格式

commit 77c928f6ce3192c79ea42ab7bcba2713e289f73b
Author: login <longjin@DragonOS.org>
Date:   Sun Apr 16 20:29:04 2023 +0800

    new: DowncastArc and its docs (#244)

commit 7149abaa49a4ca70f0e42ad3b61fdfd6a941a092
Author: HoshuChiu <129569557+HoshuChiu@users.noreply.github.com>
Date:   Sun Apr 16 14:47:51 2023 +0800

    修复Issue#220；vnc的端口号恢复5900 (#243)
    
    
    * 修复Issue#220
    
    * qemu-vnc端口号恢复为5900

commit 5c1e552cc7f0a6ad75c8a1fa2928e3b9cc619657
Author: YJwu2023 <yujianwu2019@gmail.com>
Date:   Fri Apr 14 12:21:08 2023 +0800

    修复ecam无法获取MCFG table的问题 (#241)

commit 79a452ce8f27ad9c7283ac0bcf4078ed6fa018d7
Author: houmkh <1119644616@qq.com>
Date:   Tue Apr 11 17:05:33 2023 +0800

    修改errno,使其与relibc的保持一致 (#234)
    
    修改errno,使其与relibc的保持一致

commit ac48398d3f17f24ff9b5da5e400ce912d05f0ba2
Author: login <longjin@DragonOS.org>
Date:   Tue Apr 11 16:54:14 2023 +0800

    调整brk系统调用，使得参数、返回值与Linux一致 (#238)
    
    * 新增用于测试relibc的app
    
    * 为适配relibc,修改do_execve中关于用户栈的内容的设置
    
    * 调整brk系统调用，使得参数、返回值与Linux一致

commit 13776c114b15c406b1e0aaeeb71812ea6e471d2e
Author: login <longjin@DragonOS.org>
Date:   Mon Apr 10 20:22:39 2023 +0800

    增加对dhcpv4的支持（tcp、udp socket已写好，但由于缺少epoll机制，尚未完整测试） (#237)
    
    * 为virtio网卡完成smoltcp的phy层配置
    
    * raw socket
    
    * 初步写完udp和tcp socket
    
    * 能够正常通过dhcp获取ipv4地址（具有全局iface btree)
    
    ---------
    
    Co-authored-by: guanjinquan <1666320330@qq.com>

commit 78bf93f02f84bf5e024ddfb559f040e68ce39ccf
Author: YJwu2023 <yujianwu2019@gmail.com>
Date:   Sun Apr 9 12:30:02 2023 +0800

    pci重构+pcie支持 (#235)
    
    * pci重构+pcie支持
    
    * pci重构测试完成
    
    * 修正makefile的问题
    
    * 小修改
    
    * 修改函数名字

commit 5c9a63df836eedaca33c8c4c600b7aaeb2caf9a6
Author: login <longjin@DragonOS.org>
Date:   Sat Apr 8 23:53:53 2023 +0800

    Patch add lazy init (#236)
    
    * 修正并发安全问题

commit 766127209ee49465a8086cfd0bec90d8b79a96c0
Author: login <longjin@DragonOS.org>
Date:   Thu Apr 6 19:01:30 2023 +0800

    new: lazy_init (#230)

commit e0dfd4d5d70d1b50fc7ad3ed4bf84b7ba6dad19d
Author: hanjiezhou <zhouhanjie@dragonos.org>
Date:   Thu Apr 6 00:50:14 2023 +0800

    修改CFSqueue从Vec变成红黑树 (#229)
    
    使用了由tickbh编写的rbtree： https://github.com/tickbh/rbtree-rs/blob/master/src/lib.rs
    
    Co-authored-by: tickbh <tickdream125@hotmail.com>

commit 2a7d773d3d39f1cb3d59d6baa817c896c6fd52d1
Author: TingHuang <92705854+TingSHub@users.noreply.github.com>
Date:   Wed Apr 5 13:02:05 2023 +0800

    新增设备驱动模型，为设备和驱动提供高层视图 (#227)
    
    * 添加base mod
    
    * 添加设备驱动模型相关文件
    
    * 删除单独的mod文件，使用mod.rs，修改一些格式上的问题
    
    * 移动驱动错误类型到该文件
    
    * 修改一些格式上的问题

commit 5d00b1852818dd4b25952fd6a30deb20e7c7df53
Author: login <longjin@DragonOS.org>
Date:   Wed Apr 5 00:53:35 2023 +0800

    修复显示刷新线程的空指针问题 (#228)

```