---
id: touchsocketbitconverter
title: 大小端转换器
---

### 定义

命名空间：TouchSocket.Core <br/>
程序集：[TouchSocket.Core.dll](https://www.nuget.org/packages/TouchSocket.Core)


## 一、说明

大小端在计算机业界，**Endian**表示数据在存储器中的存放顺序。

- **大端模式**，是指**数据的高字节保存在内存的低地址中，而数据的低字节保存在内存的高地址中**，这样的存储模式有点儿类似于把数据当作字符串顺序处理：地址由小向大增加，而数据从高位往低位放；
- **小端模式**，是指**数据的高字节保存在内存的高地址中，而数据的低字节保存在内存的低地址中**，这种存储模式将地址的高低和数据位权有效地结合起来，高地址部分权值高，低地址部分权值低，和我们的逻辑方法一致。

## 二、绝对大端

```csharp showLineNumbers
byte[] data= TouchSocketBitConverter.BigEndian.GetBytes(10);
//结果 {0,0,0,10}
```
## 三、绝对小端

```csharp showLineNumbers
byte[] data= TouchSocketBitConverter.LittleEndian.GetBytes(10);
//结果 {10,0,0,0}
```

## 四、默认端

TouchSocket系全采用默认“小端”模式。可通过DefaultEndianType属性，修改为大端。

```csharp showLineNumbers
TouchSocketBitConverter.DefaultEndianType = EndianType.Big;
byte[] data= TouchSocketBitConverter.Default.GetBytes(10);
```

