干洗房耗材-凯萨洗衣

首 页 资讯中心 品牌简介 公司荣誉 加盟中心 洗涤设备 洗涤耗材 加盟案例 网上洗衣 联系我们 资料下载 诚聘英才

干洗房耗材 衣物洗涤系列 去渍系列 干洗助剂 进口去渍系列
水洗房耗材 宾馆布草洗涤系列1 宾馆布草洗涤系列2 医院、洗衣厂系列
皮革耗材
设备配件及洗衣辅材

设备配件及洗衣辅材

设备配件及洗衣辅材

| 洗衣标签 5200 枚 / 盒。 注:有8种颜色 用途：用于区分衣物，适用于干洗、水洗。
| 洗衣网袋（干、水洗） 加厚型：大号，中号 普通型：大号、中号、小号 用途：避免被洗织物互相钩挂、缠绕
| 去渍刷 大 中 小 去渍牛角
| 石油干洗剂D40140kg/桶（国产） 四氯乙烯　　　　　　300kg/桶（美国陶氏） 332kg/桶（英力士）
| 活性碳粉 产品功能：活性炭是一种具有高度吸附性的碳粒，在回收装置中用来吸收空气中的溶剂蒸气，以及在过滤装置中用于去除溶剂内的颜色、气味和各种其他杂质及不挥发物质，且对洗涤剂无影响。 产品规格：22kg/桶 15kg/桶
| 活性白土 产品功能：活性白土是一种硅铝酸盐化合物，分子间为层状结构，表面有很多不规则的孔穴，使其具有独特的吸附性能，对于溶剂的净化是一种有效且经济的原料。活性白土是用于干洗机过滤装置中一种助滤原料，它可以除去泥土、沙、灰、布毛、毛发及各种颜料与染料等。可使循环使用的溶剂经过过滤后，纯净度可满足高质量的清洗要求。而硅藻土是二氧化硅的水合物并几乎所有的硅藻土都含有铝、钙、镁、铁等盐类，很难达到与活性白土同样的效果。 产品规格：5×4kg/桶 5×3kg/桶
| 集装台车 规格：110×80×170cm 用途：节省运输及仓储空间，使工序流转及生产效率提高，减少劳动强度及运输成本。
| 集装台车（代上下门） 规格：110×80×170cm 用途：节省运输及仓储空间，使工序流转及生产效率提高，减少劳动强度及运输成本。
| Ｚ型支架 规格：42×42×75cm 功能：美观耐用，实用性强，防腐防锈处理。
| 布草车 规格96×70×86cm 功能：坚固耐用，防腐防锈，装载量大。

衣架车
规格：44×23×80cm
功能：不锈钢材质，坚固耐用，万向活动轮。
喷塑衣架
规格：40cm长
功能：美观实用，价廉物美。

Copyright (2009) ：厦门市凯萨洗涤有限公司 闽ICP备05014988号 地址:厦门市禾祥西路13~10号 （奔马新村）免费电话：400 885 9899　 传真：0592-5172688　邮箱：xm@kaissa.cn