| LibDriver GT30L32S4W 1.0.0 GT30L32S4W full function driver

Functions
gt30l32s4w extern driver function
gt30l32s4w driver function

gt30l32s4w extern driver modules More...

## Functions
uint8_t | gt30l32s4w_get_reg (gt30l32s4w_handle_t *handle, uint8_t *in_buf, uint32_t in_len, uint8_t *out_buf, uint32_t out_len)
| get the chip register More...

## Detailed Description

gt30l32s4w extern driver modules

## Function Documentation

## ◆ gt30l32s4w_get_reg()

uint8_t gt30l32s4w_get_reg | ( | gt30l32s4w_handle_t * | handle,
|  | uint8_t * | in_buf,
|  | uint32_t | in_len,
|  | uint8_t * | out_buf,
|  | uint32_t | out_len
| ) |  |

get the chip register

Parameters

  [in] | *handle | pointer to a gt30l32s4w handle structure
  [in] | *in_buf | pointer to an input buffer
  [in] | in_len | input buffer length
  [out] | *out_buf | pointer to an output buffer
  [in] | out_len | output buffer length

Returns
  status code
  - 0 success
  - 1 write read failed
  - 2 handle is NULL
  - 3 handle is not initialized

Note
  none

Definition at line 2268 of file driver_gt30l32s4w.c.