第五章是**计算部件**

总结如下：

- 冯·诺依曼体系结构， [诺依曼](http://baike.baidu.com/link?url=7Def3xZSW2Xwhd8EzSY-7gumBvrHooCvBwMtnS21HGvSXG6dCG_4ZgiEZOZcBKn7yl3LDiV5QlMemaRbTNyet3Nq6X_RLYNMcPEiJq6y2o7), **数字计算机之父**

![](https://raw.githubusercontent.com/BeginMan/BookNotes/master/CS/media/cs12.png)

- 内存：**内存是存储单元的集合！！， 每个存储单元(位),存放1或0， 8位组合成1字节， 字节组合成字。**， 每一个存储单元有唯一的物理地址。
- 算术逻辑部件(ALU): 能执行基本的算术运算和逻辑运算的计算机部件
- 寄存器(register): CPU上的一小块存储区域，用于存储中间值或特殊数据
- 控制器：控制读取-执行周期，**指令寄存器**：存放的是正在执行的指令；**程序计数器**：存放的是下一条要执行的指令的地址
- 中央处理器：ALU和控制器的组合
- 总线：把机器主要组成部分连接在一起的一组电线，**数据在这组电线中流动**

![](https://raw.githubusercontent.com/BeginMan/BookNotes/master/CS/media/cs13.png)

- RAM和ROM是两种计算机内存的缩写，RAM：随机存取存储器；ROM：只读存储器

Over~

