BSL430.NET 1.2.1

Public Attributes | List of all members
FTD2XX_NET.FTDI.FT_LINE_STATUS Class Reference

Line status bit definitions More...

## Public Attributes
const byte | FT_OE = 0x02
| Overrun Error (OE) line status More...
const byte | FT_PE = 0x04
| Parity Error (PE) line status More...
const byte | FT_FE = 0x08
| Framing Error (FE) line status More...
const byte | FT_BI = 0x10
| Break Interrupt (BI) line status More...

## Detailed Description

Line status bit definitions

## Member Data Documentation

## ◆ FT_BI

const byte FTD2XX_NET.FTDI.FT_LINE_STATUS.FT_BI = 0x10

Break Interrupt (BI) line status

## ◆ FT_FE

const byte FTD2XX_NET.FTDI.FT_LINE_STATUS.FT_FE = 0x08

Framing Error (FE) line status

## ◆ FT_OE

const byte FTD2XX_NET.FTDI.FT_LINE_STATUS.FT_OE = 0x02

Overrun Error (OE) line status

## ◆ FT_PE

const byte FTD2XX_NET.FTDI.FT_LINE_STATUS.FT_PE = 0x04

Parity Error (PE) line status

The documentation for this class was generated from the following file:

- C:/PROJECTS/C#/BSL430.NET/src/BSL430.NET/FTD2XX_NET.cs