#N canvas 415 53 562 608 10;
#X text 53 91 [notequals~] or [!=~] outputs a 1 signal when the left input is not-equal to the right input or argument and a 0 when it is equal to the right input or argument.;
#X obj 7 504 cnv 3 550 3 empty empty outlets 8 12 0 13 #dcdcdc #000000 0;
#X obj 7 542 cnv 3 550 3 empty empty arguments 8 12 0 13 #dcdcdc #000000 0;
#X obj 89 516 cnv 17 3 17 empty empty 0 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X obj 89 449 cnv 17 3 17 empty empty 0 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X obj 7 438 cnv 3 550 3 empty empty inlets 8 12 0 13 #dcdcdc #000000 0;
#X obj 89 474 cnv 17 3 17 empty empty 1 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X text 118 474 float/signal;
#X obj 89 449 cnv 17 3 17 empty empty 0 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X text 154 450 signal;
#X text 205 450 - value is compared to right inlet's or argument;
#X obj 5 582 cnv 15 552 21 empty empty empty 20 12 0 14 #e0e0e0 #202020 0;
#X text 205 474 - value used for comparison with left inlet's input;
#X text 176 552 - value for comparison with left inlet's input (default 0);
#X text 154 515 signal;
#X text 114 552 1) float;
#X text 205 515 - 1 or 0 (depending on the result of the comparison);
#X obj 273 242 cyclone/snapshot~ 1;
#X obj 273 277 tgl 40 0 empty empty empty 17 7 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 1;
#X obj 273 186 sig~ 30;
#X obj 273 163 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 256;
#X obj 396 163 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 256;
#X obj 273 212 cyclone/notequals~ 30;
#X obj 499 69 cyclone/dsponoff~;
#X obj 2 3 ./header !=~;
#X text 22 61 "Not equal to" comparison for signals;
#X obj 102 242 cyclone/snapshot~ 1;
#X obj 102 277 tgl 40 0 empty empty empty 17 7 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 1;
#X obj 102 158 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 256;
#X obj 165 158 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 256;
#X obj 165 181 sig~;
#X obj 102 181 sig~;
#X obj 102 211 cyclone/!=~;
#X obj 38 364 cyclone-help;
#X text 44 342 see also:;
#X text 29 386 for loading details and other operators, f 19;
#X text 171 350 This is a Vanilla alternative., f 17;
#X obj 491 388 open-else;
#X text 490 346 click;
#X msg 491 366 op~;
#X text 302 365 Plugdata users or those with ELSE can also use [else/op~] as a better alternative., f 28;
#X obj 174 384 expr~ $v1 != $v2;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 19 0 22 0;
#X connect 20 0 19 0;
#X connect 21 0 22 1;
#X connect 22 0 17 0;
#X connect 26 0 27 0;
#X connect 28 0 31 0;
#X connect 29 0 30 0;
#X connect 30 0 32 1;
#X connect 31 0 32 0;
#X connect 32 0 26 0;
#X connect 39 0 37 0;
