#N canvas 396 23 564 668 10;
#X declare -stdpath ./;
#X obj 3 639 cnv 15 552 21 empty empty empty 20 12 0 14 #e0e0e0 #202020 0;
#X obj 3 454 cnv 3 550 3 empty empty inlets 8 12 0 13 #dcdcdc #000000 0;
#X obj 3 541 cnv 3 550 3 empty empty outlets 8 12 0 13 #dcdcdc #000000 0;
#X obj 3 578 cnv 3 550 3 empty empty arguments 8 12 0 13 #dcdcdc #000000 0;
#X obj 100 486 cnv 17 3 17 empty empty 1 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X text 168 463 signal;
#X obj 101 550 cnv 17 3 17 empty empty 0 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X obj 100 463 cnv 17 3 17 empty empty 0 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X floatatom 159 168 10 1 10000 0 - - - 0;
#X text 132 488 float/signal;
#X text 79 95 [degrade~] takes any given signal and reduces the sampling rate and bit-depth as specified/desired.;
#X obj 162 147 hsl 128 15 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 1;
#X text 171 147 sample rate (0-1);
#X floatatom 247 202 11 1 10000 0 - - - 0;
#X obj 250 181 hsl 128 15 1 24 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 #dcdcdc #000000 #000000 0 1;
#X text 262 181 bit depth (1-24);
#X obj 87 158 osc~ 440;
#X text 224 462 - signal to be degraded (resampled and quantized);
#X text 223 489 - sample rate (0-1);
#X obj 100 510 cnv 17 3 17 empty empty 2 5 9 0 16 #dcdcdc #9c9c9c 0;
#X text 132 512 float/signal;
#X text 223 513 - bit depth (1-24);
#X text 224 551 - degraded (resampled and quantized) signal;
#X text 168 551 signal;
#X text 156 590 1) float;
#X text 156 607 2) float;
#X text 224 590 - sample rate (default 1);
#X text 224 607 - bit depth (default 24);
#X obj 113 207 cyclone/degrade~;
#X obj 497 71 cyclone/dsponoff~;
#X obj 113 310 output~;
#X obj 4 5 ./header degrade~;
#X text 22 61 Signal quality reducer;
#X obj 408 221 declare -stdpath ./;
#X obj 278 253 cnv 19 250 110 empty empty empty 20 12 0 12 #e0e0e0 #404040 0;
#N canvas 0 50 450 250 (subpatch) 0;
#X array \$0-degrade 441 float 0;
#X coords 0 1 440 -1 252 112 1 0 0;
#X restore 277 252 graph;
#X obj 138 255 metro 250;
#X obj 138 234 loadbang;
#X obj 130 285 tabwrite~ \$0-degrade;
#X text 53 406 see also:;
#X obj 395 419 open-else;
#X text 455 396 click;
#X msg 395 397 crusher~;
#X text 123 401 Plugdata users or those with ELSE can also use [else/crusher~] as an alternative, f 42;
#X connect 8 0 28 1;
#X connect 11 0 8 0;
#X connect 13 0 28 2;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 16 0 28 0;
#X connect 28 0 30 0;
#X connect 28 0 38 0;
#X connect 36 0 38 0;
#X connect 37 0 36 0;
#X connect 42 0 40 0;
