add comment;%i Comment;CC `ys`
list comments;CC;%ik
change block size;%i block size;b `ys`
analyze all;aa
analyze function;af
analyze preludes;ap
continue process execution;dc;%i
disable colors;e scr.color=0
enable colors (ANSI 16);e scr.color=1
enable colors (256);e scr.color=2
enable colors (16M);e scr.color=3
randomize colors;ecr
hide bytes in disassembly;e asm.bytes=false
show bytes in disassembly;e asm.bytes=true
list imports ;ii;%ik
list sections;iS;%ik
list symbols;is;%ik
list processes;dp*;%ik
run command;%i cmd;`ys`;%ik
seek to entrypoint;s entry0
seek to main;s main
set breakpoint;db;%i new breakpoint address;db `ys`
remove breakpoint %i delete breakpoint at given address;db-`ys`
show backtrace;dbt;%ik
show bytes in disassembly;e asm.bytes=1
show debugger register values;dr;%ik
show process memory maps;dm;%ik
step instruction;sr PC;pd 1;ds;%ik
step over call;sr PC;pd 1;dso;%ik
write string;%i string;w `ys`
write hexadecimal data in current offset;%i hexpairs;wx `ys`
xor current block with hexpair key;%i hexpair key;wox `ys`
edit eval configuration;Veq
calculator;%i enter math expression;? `ys`;%ik
disassemble 1024 bytes and pipe to less(1);b 1024;pd|less -R
rename function;%i New name;afn `ys`
set flag;%i Flag name;f `ys`
unset flag;%i Flag name to delete;f-`ys`
