2018/12/18 计算串口和网口传输速率

问题1：一张200K（KB）的图片，用9600的波特率传，需要传多长时间？
问题2：用10M网口传 需要多长时间？

9600波特率传：在 波特率 == 比特率 的情况下，9600 Bd == 9600 bits/s .
 如果一帧的数据是8位数据加上起始位和结束位，没有其它位，则一帧共10位数据。
 所以 9600/10 = 960 Byte/s(960字节/s),相当于 960/1024 = 0.9375 KB/s
 所以传200KB 的图片需要用时 200/0.9375 = 213.33 s

10M网口传：10 Mbps =10/8 MBps=1.25 MBps=1.25*1024 KBps=1280 KBps(1280 KB/s)
 所以传200KB 的图片需要用时 200/1280 s=0.15625 s=156.25 ms
 